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Fuente de Alimentacion High Tech MicroATX 500W
[image: ]

Cod. Producto: A-10353  ||  Fabricante: TECNIMAX
Part Number: TMX500SFX 
 
Descripción de Producto
Descripción
Fuente de alimentación SFX (Micro ATX) con ventilador silencioso de 80x80mm con sistema de control de velocidad.
Excelente estabilidad y eficiencia gracias al sistema PFC Pasivo que incorpora.
Con dos circuitos de salida de +12V para una distribución más equilibrada de la alimentación eléctrica.
Con 3 conectores SATA para los discos duros y unidades Serial ATA.
Con 2 conectores Molex para sus dispositivos IDE.

Especificaciones
Tensión de entrada: 230V AC.
Frecuencia de entrada: 50Hz.
Eficiencia: > 70% a plena carga.
Potencia de salida: 500W
Conector Principal de Alimentación: 20/24 pines.
Conector ATX 12V: 4 pines.
Conector PCI Express (PCI-e): -
Conectores Serial ATA (SATA): 3
Conectores Molex (IDE): 2
Ventilador silencioso de 80x80mm
Temperatura de funcionamiento recomendada: 0º ~ 40º C
Temperatura de almacenamiento: -20º a +70º C
Humedad de funcionamiento: 20% a 90%, sin condensación a 40º C
Humedad de almacenamiento: 5% a 95%, sin condensación a 50º C
Altitud de funcionamiento: 0 a 10.000 pies
Altitud de almacenamiento: 0 a 50.000 pies
OVP Protección frente a sobrevoltaje
OCP Protección frente a sobretensión
SCP Protección frente a cortocircuitos
CE, FCC Class B, RoHS, CISPR 22 Class B, BSMI Class B, IEC1000-3-2 Class D, TÜV, CB
Nivel Sonoro: 25 dB mín.
Dimensiones (sin cables): 125 x 100 x 63 mm
MTBF (Tiempo medio entre fallos) a 25º: 50.000 hora
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