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MULTIPLEXOR PASIVO 1 ENTRADA RJ-45 HEMBRA - 6 SALIDAS RJ45 HEMBRA


Medidas:220 x 170 x 44

Multiplexor pasivo 1 entrada RJ-45 hembra y 6 salidas  RJ-45 hembra.

Diseñado según el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) R.D. 346/2011.

La caja está fabricada con plásticos auto extinguibles clase V.0. según norma UL 94.

Incluye un latiguillo de 0,5 metros.

Color del plástico Blanco-Beige Ral 9010.

Disponible la misma Caja para 5 salidas, 6 salidas, 8 salidas y 11 salidas.
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